			N2000色谱工作站安装须知

======================================================================

重要：请在安装本盘软件前阅读本文件。

一.安装本工作站必须满足以下要求:
1.电脑要求奔腾133以上,16M内存
2.剩余硬盘空间大于100M,剩余基本内存大于580K
3.必须有一个空闲的ISA扩展槽及一个空闲的串行口.
4.您不可以未经必要的政府许可把它转送或带入其它国家，或者复制、翻译或转
换该软件和附属资料(除非这里说明的)。您不可以修改、拆散、反编译、或对软
件或附属资料进行逆向工程，并且不让第三者做这些工作。
5. 备份: 您可以以备份为目的对软件进行复制，把它复制到永久性存储设备中，
而把原盘作为备份。采用任何其它方式对软件进行复制都违反本协议。

二.本工作站性能指标:
1.本色谱工作站可与任何色谱仪联用
2.双通道完全独立 
3.积分灵敏度：0.02微伏秒
4.采样频率：10,25,50次/秒可任意切换
5.通讯方式：RS232国际标准(即通过串口通讯)
6.可通过运行CHKPORT.EXE进行故障自动诊断
7.本工作站采用增强型智能化积分算法-- 浙江省科技进步奖及国家级新产品

======================================================================
		     浙江大学智能信息工程研究所简介

    浙江大学智能信息工程研究所是浙江大学直属的专业从事分析仪器、环保设
备智能化和企业各类信息网络建设的学科性公司，又是高新技术企业。现有正教
授5人，副教授9人，研究生17名，是化学计量仪器国家级研究中心。建有一个可
容100人同时上机的电脑培训中心。
    在国家攻关项目、国家自然科学基金的资助下，我们历经五年的开发，1989
年开发成功了N型色谱工作站，93年荣获国家级新产品称号。再经五年的推广，承
蒙广大用户的厚爱,已成为市场占有量最大的色谱工作站。
    我们的成功离不开广大朋友的支持，请您以后给我们多提宝贵建议，我们将
不胜感激。
销售服务中心：浙江省杭州市浙大路7号     邮编：310013
电话:0571-7983221,7991175		传真：0571-7991175
联系人:路文初,孔桂昌,袁素芳，唐正良
