有色金属及非晶微晶细粉材料化验设备

有色金属非晶微晶材料，用超高速冷却方法(通常使冷却速度>106℃/S)可得非晶材料，又称金属玻璃化验设备。冷却速度为104-105℃/S可得微晶材料。非晶、微晶材料具有一些优异性能：耐蚀、耐磨、高强，有特殊的磁学性能和催化性。Al-Pb基材料耐磨、耐蚀可代替锡基轴瓦材料。Al-Mg基材料抗海水腐蚀，Al一Li基微晶合金已制成锻件、厚板。化验仪器非晶硅太阳电池材料具有良好的发展前景，微晶高温Ni基合金已用于发动机试验，非晶节银焊带，急冷铝、铜、镍基粉末己有产品供应。
有色金属超微细粉，超微细粉直径在0.1μm以下最小可达1nm，具有良好的催化、烧结、高反应活性和特殊的电、磁性能。有色金属化验仪器用作磁性存储材料，高性能催化剂，燃烧添加剂，烧结助剂，导电涂料等。制备方法有机械、雾化·蒸发、热分解、气相反应、还原、沉积、活性氢熔体金属反应等。品种有银、金(导电涂料)、镍(弥散强化合金)、铝(火箭燃料)、把、铂(触媒材料)等。
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